1-D Buttherworth filter :
òH(ù)ò^2 = 1/ë1 + ù^(2n)ð
2-D Butterworth filter :                        
òH(u,v)ò= 1/ë1+(u^2 + v^2)^nð